Pewangi ini dapat digunakan untuk menyemprotkan pengharum ruangan secara otomatis. Alat akan menekan atau menarik tuas yang ada menggunakan modul servo motor. Dengan begitu maka pewangi ruangan akan menyemprotkan cairan pewangi.

Selain menyemprotkan pengharum secara otomatis seperti alat-alat yang sudah umum dijumpai, alat ini dapat dikontrol melalui smartphone. Fitur ini menggunakan koneksi wifi dengan modul wifi esp 8266 yang terkoneksi pada sebuah website. Dengan website tersebut, maka pewangi dapat dihidupkan dan dimatikan. Selain itu pewangi juga dapat diatur waktu penyemprotan otomatisnya berdasarkan jam.

Dengan menggunakan alat ini maka pengharum ruangan menjadi lebih canggih dan interaktif. Selain itu, alat ini dapat menghemat pemakaian pengharum karena dapat diatur waktu penyemprotannya.